**РАЗРАБОТАНО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ**

**КОЧЕТОВЫМ ВЛАДИСЛАВОМ ВЛАДИСЛАВОВИЧЕМ**

**МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ**

**ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ**

**ПРИГОРЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**РОСЛАВЛЬСКОГО РАЙОНА**

**СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Муниципальный контракт:** | от 02.11.2020 №1633000177200002480001  |
| **Заказчик:** | Администрация муниципального образования "Рославльский район" Смоленской области |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *ИП* |  |  | *В.В. Кочетов* |
|  | (подпись)М.П. |  | (инициалы, фамилия) |

**СОДЕРЖАНИЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Введение** | 3 |
| **Термины и определения** | 4 |
| **Перечень принятых сокращений и обозначений** | 5 |
|  |  |
| **Основная часть нормативов градостроительного проектирования** **Пригорьевского сельского поселения Рославльского района** | 6 |
| **1.** Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения сельского поселения в области инженерного обеспечения (электро-, тепло-, газо-, водоснабжение населения и водоотведение) и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Пригорьевского сельского поселения | 6 |
| 1.1. Расчетные показатели объектов, относящихся к области электроснабжения | 6 |
| 1.2. Расчетные показатели объектов, относящихся к области газоснабжения | 7 |
| 1.3. Расчетные показатели объектов, относящихся к области водоснабжения  | 7 |
| 1.4. Расчетные показатели объектов, относящихся к области водоотведения | 7 |
| 1.5. Расчетные показатели объектов, относящихся к области теплоснабжения | 8 |
| **2.** Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения поселения в области транспорта (автомобильные дороги местного значения) | 9 |
| **3.** Расчётные показатели в области физической культуры и массового спорта | 14 |
| **4.** Расчётные показатели в области утилизации и переработки твердых коммунальных отходов | 15 |
| **5**. Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности иными объектами в иных областях, связанных с решением вопросов местного значения Пригорьевского сельского поселения Рославльского района | 16 |
| 5.1. Расчетные показатели в области культуры и искусства | 16 |
| 5.2 Расчетные показатели в области местного самоуправления | 16 |
| 5.3. Расчётные показатели в области ритуального обслуживания населения | 17 |
| 5.4. Расчётные показатели в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 17 |
| 5.5. Объекты производственного и хозяйственно-складского назначения, объекты сельского хозяйства местного значения | 17 |
| 5.6. Объекты в области жилищного строительства | 18 |
| 5.7 Расчетные показатели в области рекреации и благоустройства территории | 18 |
| **Материалы по обоснованию расчётных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования Пригорьевского сельского поселения Рославльского района** | 19 |
| **Правила и область применения расчётных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования Пригорьевского сельского поселения Рославльского района** | 28 |

**ВВЕДЕНИЕ**

Местные нормативы градостроительного проектирования Пригорьевского сельского поселения Рославльского района (далее также МНГП) разработаны Индивидуальным предпринимателем Кочетовым Владиславом Владиславовичем, далее Исполнитель в соответствии с требованиями федерального законодательства (Федеральный Закон от 29.12.2004 №190 «Градостроительный кодекс Российской Федерации»), регионального законодательства (Закон Смоленской области от 25.12.2006 № 155-а «О градостроительной деятельности на территории Смоленской области», Региональные нормативы градостроительного проектирования "Планировка и застройка городов и иных населенных пунктов Смоленской области" утверждены Постановлением Администрации Смоленской области от 19.02.2019 № 45); нормативных правовых актов органов местного самоуправления Пригорьевского сельского поселения, на основании муниципального контракта от 02.11.2020 №1633000177200002480001, Заказчик – Администрация муниципального образования "Рославльский район" Смоленской области.

Согласно п. 26 ст.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее также ГрК РФ), - нормативы градостроительного проектирования - совокупность установленных в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, предусмотренными частями 1, 3 и 4 статьи 29.2 ГрК РФ, населения субъектов Российской Федерации, муниципальных образований и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Нормативы градостроительного проектирования Пригорьевского сельского поселения Рославльского района – нормативный правовой акт, устанавливающий совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения сельского поселения, относящимися к областям, указанным в п. 1 ч. 5 ст. 23 ГрК РФ - электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение; автомобильные дороги местного значения; физическая культура и массовый спорт; образование; здравоохранение; обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов, объектами благоустройства территории, иными объектами местного значения поселения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения (в соответствии с п. 4 ст. 29.2 ГрК РФ).

Согласно п. 5 ст. 29.2 ГрК РФ, Нормативы градостроительного проектирования Пригорьевского сельского поселения Рославльского района включают в себя:

1) основную часть (расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, предусмотренными ч. 4 ст. 29.2 ГрК РФ, населения муниципального образования и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования);

2) материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования;

3) правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования.

МНГП разработаны на основании статистических и демографических данных, социально-демографического состава и плотности населения, природно-климатических особенностей, стратегий, программ и планов социально-экономического развития региона, сельского поселения, предложений органов местного самоуправления. При выполнении сбора, систематизации и анализа данных были подготовлены и направлены запросы в Администрацию Рославльского района, дополнительные данные были собраны Исполнителем самостоятельно по результатам анализа официальных источников информации Администрации, Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Смоленской области (СмоленскСтат), действующих документов территориального планирования Пригорьевского сельского поселения, а также документов комплексного социально-экономического развития.

**ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ**

**градостроительная деятельность** - деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции, сноса объектов капитального строительства, эксплуатации зданий, сооружений, благоустройства территорий;

**красные линии** - линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования и (или) границы территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов;

**градостроительное зонирование -** зонирование территорий муниципальных образований в целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов;

**функциональные зоны -** зоны, для которых документами территориального планирования определяются границы и функциональное назначение;

**территориальное планирование -** планирование развития территорий, в том числе для установления функциональных зон, определения планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения;

**территориальные зоны -** зоны, для которых в правилах землепользования и застройки определены границы и установлены градостроительные регламенты;

**зона (район) застройки -** застроенная или подлежащая застройке территория, имеющая установленные градостроительной документацией границы и режим целевого функционального назначения;

**микрорайон (квартал) -** планировочная единица застройки в границах красных линий, ограниченная магистральными или жилыми улицами;

**озелененные территории -** часть территории природного комплекса, на которой располагаются природные и искусственно созданные садово-парковые комплексы и объекты - парк, сад, сквер, бульвар; территории жилых, общественно-деловых и других территориальных зон, не менее 70% поверхности которых занято зелеными насаждениями и другим растительным покровом;

**территории общего пользования** - территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары);

**максимальный процент застройки** - отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка;

**гостевая стоянка автомобилей:** Открытая площадка, предназначенная для парковки легковых автомобилей посетителей жилых зон;

**парковка (парковочное место) -** специально обозначенное и при необходимости обустроенное и оборудованное место, являющееся в том числе частью автомобильной дороги и (или) примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющееся частью подэстакадных или подмостовых пространств, площадей и иных объектов улично-дорожной сети и предназначенное для организованной стоянки транспортных средств на платной основе или без взимания платы по решению собственника или иного владельца автомобильной дороги, собственника земельного участка;

**машино-место -** предназначенная исключительно для размещения транспортного средства индивидуально-определенная часть здания или сооружения, которая не ограничена либо частично ограничена строительной или иной ограждающей конструкцией и границы которой описаны в установленном законодательством о государственном кадастровом учете порядке;

**пешеходная зона** **-** территория, предназначенная для передвижения пешеходов, на которой не допускается движение транспорта, за исключением специального, обслуживающего эту территорию;

**улица, площадь - т**ерритория общего пользования, ограниченная красными линиями улично-дорожной сети населенного пункта;

**улично-дорожная сеть (УДС) -** система объектов капитального строительства, включая улицы и дороги различных категорий и входящие в их состав объекты дорожно-мостового строительства (путепроводы, мосты, туннели, эстакады и другие подобные сооружения), предназначенные для движения транспортных средств и пешеходов, проектируемые с учетом перспективного роста интенсивности движения и обеспечения возможности прокладки инженерных коммуникаций. Границы УДС закрепляются красными линиями. Территория, занимаемая УДС, относится к землям общего пользования транспортного назначения.

**ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Сокращение** | **Слово/словосочетание** |
| МНГП | Местные нормативы градостроительного проектирования |
| н. п. | населённый пункт |
| ВЛ | воздушная линия электропередачи |
| ГНС | газонаполнительная станция |
| ГНП | газонаполнительные пункты  |
| ПСБ | промежуточные склады баллонов |
| ГРП | газораспределительные пункты |
| ЕПС | единовременная пропускная способность |
| СЗЗ | санитарно-защитная зона |
| ТКО | твердые коммунальные отходы |

**ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Сокращение** | **Слово/словосочетание** |
| кВт/ч | киловатт-час |
| Гкал | гигакалория |
| м | метр |
| км | километр |
| км/ч | километр в час |
| м3/сут. | кубический метр в сутки |
| м3/год | кубический метр в год |
| кв. м, м2 | квадратный метр |
| куб. м, м3 | кубический метр |
| тыс. чел. | тысяча человек |
| га | гектар |
| мин. | минуты |

**ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ**

**ПРИГОРЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РОСЛАВЛЬСКОГО РАЙОНА**

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения сельского поселения и расчётных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Пригорьевского сельского поселения исходя из текущей обеспеченности сельского поселения объектами местного значения, фактической потребности населения в тех или иных услугах и объектах, с учетом динамики социально-экономического развития, приоритетов градостроительного развития муниципального образования, демографической ситуации, а также документов стратегического планирования.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **1.** | **Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности** **объектами местного значения Пригорьевского сельского поселения в области инженерного обеспечения (электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение) и расчётные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения**  |

|  |  |
| --- | --- |
| **1.1.** | **Расчетные показатели объектов, относящихся к области электроснабжения** |

Таблица 1.1.1. Расчётные показатели в области электроснабжения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование вида объекта** | **Наименование расчетного****показателя** | **Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности** |
| Объекты электроснабжения | Объем электропотребления | 2750кВт. ч на 1 чел. в год |
| годовое число часов использования максимума электрической нагрузки | 5500 |
| Размер земельного участка, отводимого под размещение объектов электроснабжения | для понизительных подстанций и переключательных пунктов напряжением до 35кВ | 1500 кв.м. |
| для электрических распределительных пунктов наружной установки | 250 кв.м. |
| для электрических распределительных пунктов закрытого типа | 200кв.м. |
| для мачтовых подстанций мощностью от 25 до 250 кВА | 50 кв.м. |
| для комплектных подстанций с одним трансформатором мощностью от 25 до 63 кВА | 50 кв.м. |
| для комплектных подстанций с двумя трансформаторами мощностью от 160 до 630 кВА | 80 кв.м. |
| для комплектных подстанций с двумя трансформаторами закрытого типа мощностью от 160 до 630 кВА | 150кв.м. |
| для электрического распределительного пункта наружной установки | 250кв.м. |

Примечания: 1. Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, объектами транспортного обслуживания, наружным освещением.

2. При проектировании электроснабжения городского округа определение электрической нагрузки на электроисточники следует производить в соответствии с требованиями РД 34.20.185-94 и СП 31-110-2003.

|  |  |
| --- | --- |
| **.2.** | **Расчетные показатели объектов, относящихся к области газоснабжения** |

Таблица 1.2.1 Расчётные показатели в области газоснабжения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование вида объекта** | **Наименование** **расчетного показателя** | **Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности** |
| Объекты газоснабжения | Объем потребления газа  | при наличии централизованного горячего водоснабжения | 120 куб. м/чел в год |
| при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей | 300 куб. м/чел в год |
| при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения | для сельских н. п.220 куб. м/чел в год |
| Размер земельного участка, отводимого под размещение объектов газоснабжения | ГНС при производительности 10 тыс. тонн/год | 6 га |
| ГНС при производительности 20 тыс. тонн/год | 7 га |
| для размещения пунктов редуцирования газа | 4 кв.м. |
| ГНП и ПСБ  | не более 0,6 га |
| ГРП | 0,01 |

|  |  |
| --- | --- |
| **1.3.** | **Расчетные показатели объектов, относящихся к области теплоснабжения** |

Теплоснабжение муниципального образования следует предусматривать в соответствии с утвержденной в установленном порядке схемой теплоснабжения с учетом экономически обоснованных по энергосбережению при оптимальном сочетании и децентрализованных источников теплоснабжения. Энергогенерирующие сооружения и устройства, предназначенные для теплоснабжения промышленных предприятий, а также жилой и общественной застройки, следует размещать на территории производственных или коммунальных зон.

В районах многоквартирной жилой застройки малой этажности, а также одно-двухквартирной жилой застройки с приусадебными (приквартирными) земельными участками теплоснабжение предусматривается от котельных на группу жилых и общественных зданий или от индивидуальных источников тепла при соблюдении технических регламентов, экологических, санитарно-гигиенических, а также противопожарных требований.

Таблица 1.3.1. Расчётные показатели в области теплоснабжения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование вида объекта** | **Наименование** **расчетного показателя** | **Значение расчетного** **показателя** |
| Объем теплопотребления  | при наличии в квартире газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения при газоснабжении природным газом | 4100 МДж (970 тыс. ккал) на 1 чел. в год |
| при наличии в квартире газовой плиты и газового водонагревателя (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) при газоснабжении природным газом | 10 000 МДж (2400 тыс. ккал) на 1 чел. в год |
| при наличии в квартире газовой плиты и отсутствии централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя при газоснабжении природным газом | 6 000 МДж (5 800 тыс. ккал) на 1 чел. в год |
| Размеры ЗУ для отдельностоящих отопительных котельных | Теплопроизводительность Гкал/ч (МВт): | на твердом топливе | газомазутном топливе |
| до 5  | До 5 га | 0,7 га |
| от 5 до 10 (от 6 до 12) | 1 га | 1 га |
| св. 10 до 50 (св. 12 до 58) | 2 га | 1,5 га |

|  |  |
| --- | --- |
| **1.4.** | **Расчетные показатели объектов, относящихся к области водоснабжения**  |

Таблица 1.4.1. Расчётные показатели в области водоснабжения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование вида объекта** | **Наименование** **расчетного показателя** | **Значение расчетного** **показателя** |
| Объекты водоснабжения | при застройке зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями | 160-230 л/сут. на 1 чел. |
| то же, с централизованным горячим водоснабжением | 230-350 л/сут. на 1 чел. |
| Размеры земельных участковдля водопроводных очистных сооружений  | Производительность, тыс. куб. м/сут:до 0,8 | 1 га |
| от 0,8 до 12 | 2 га |
| от 12 до 32 | 3 га |
| от 32 до 80 | 4 га |

|  |  |
| --- | --- |
| **1.5.** | **Расчетные показатели объектов, относящихся к области водоотведения** |

Водоотведение централизованное и индивидуальное в локальные очистные сооружения, септики, выгреба.

Таблица 1.5.1. Расчётные показатели в области водоотведения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование вида объекта** | **Наименование** **расчетного показателя** | **Значение расчетного** **показателя** |
| Объекты водоотведения | при застройке зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями | 140-190 л/сут. на 1 чел. |
| то же, с централизованным горячим водоснабжением | 220-280 л/сут. на 1 чел. |
| Размеры земельных участков для размещения очистных сооружений канализации | Производительностьтыс. куб. м/сут: | для очистных сооружений | для иловых площадок | биологических прудов глубокой очистки сточных вод |
| до 0,7 | 0,5 га | 0,2 га | - |
| от 0,7 до 17 | 4 га | 3 га | 3 га |
| от 17 до 40 | 6 га | 9 га | 6 га |
| Размеры земельных участков для размещения очистных сооружений локальных систем канализации | не более 0,25 га |
| Объем поверхностных вод, поступающих на очистку | Городской градостроительный узел | более 60 м3/сут с 1 га территории |
| Примагистральные территории | 50-60 м3/сут с 1 га территории |
| Межмагистральные территории с размером квартала:до 5 га | 45-50 м3/сут с 1 га территории |
| от 5 до 10 га | 40-45 м3/сут с 1 га территории |
| от 10 до 50 га | 35-40 м3/сут с 1 га территории |

|  |  |
| --- | --- |
| **2.** | **Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности** **объектами местного значения городского округа в области транспорта** |

|  |  |
| --- | --- |
| **2.1.** | **Автомобильные дороги местного значения** |

**Классификация категорий улиц и дорог городского округа**

Улично-дорожная сеть (далее – УДС), представляющая собой систему улиц и дорог различных категорий и объектов дорожно-мостового строительства (путепроводы, мосты, туннели, эстакады и другие подобные сооружения), предназначена для движения транспортных средств и пешеходов. Границы территорий УДС регламентируются линиями градостроительного регулирования.

В границах территорий УДС размещаются конструктивные элементы, включая дорожное полотно проезжей части, транспортные площади, разделительные полосы, пути рельсового транспорта (трамвая, легкого рельсового транспорта) и опоры его контактных сетей, защитные ограждения, включая озеленение, технические средства организации дорожного движения, тротуары, развязки, пешеходные переходы вне проезжей части улиц, остановочные пункты, разворотные и отстойно-разворотные площадки городского общественного пассажирского транспорта, объекты освещения и иные подобные устройства и сооружения.

В пределах красных линий допускается размещение конструктивных элементов дорожно-транспортных сооружений (опор путепроводов, лестничных и пандусных сходов подземных пешеходных переходов, павильонов на остановочных пунктах городского общественного транспорта).

При осуществлении нового строительства при формировании контура застройки следует обеспечивать «треугольник видимости».

В проектах межевания территории кварталов не допускается сужение красных линий УДС с целью сохранения поперечного профиля УДС и технических коридоров инженерных сетей.

Ось тротуара вдоль улиц и дорог одной категории непрерывна и проходит на фиксированном расстоянии от оси проезжей части в отдельно взятом и смежных кварталах.

Классификация улиц и дорог городского населенного пункта

|  |  |
| --- | --- |
| **Категория дорог и улиц** | **Основное назначение дорог и улиц** |
| Основные улицы городского поселения | Проходят по всей территории городского населенного пункта, осуществляют основные транспортные и пешеходные связи, а также связь территории жилой застройки с общественным центром. Выходят на внешние дороги |
| Местные улицы | Обеспечивают связь жилой застройки с основных улиц  |
| Местные дороги | Обеспечивают связи жилых и производственных территорий, обслуживают производственные территории |
| Проезды | Обеспечивают непосредственный подъезд к участкам жилой,производственной и общественной застройки |
| Парковые дороги | Дороги предназначены для обслуживания посетителей и территории парка, проезда экологически чистого транспорта, велосипедов, а также спецтранспорта (уборочная техника, скорая помощь, полиция) |
| Проезды | Подъезд транспортных средств к жилым и общественным зданиям, учреждениям, предприятиям и другим объектам городской застройки внутри районов, микрорайонов (кварталов) |
| Велосипедные дорожки:- в составе поперечного профиля УДС- на рекреационных тер-риториях, в жилых зонах и т.п. | Специально выделенная полоса, предназначенная для движения велосипедного транспорта. Может устраиваться на магистральных улицах общегородского значения 2-го и 3-го классов районного значения и жилых улицахСпециально выделенная полоса для проезда на велосипедах |

Таблица 2.1.1. Расчетные параметры улиц и дорог различных категорий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Категория** **дорог и улиц** | **Расчетная скорость движения км/ч** | **Ширина полосы движения, м** | **Число полос движения, шт.** | **Наименьший радиус кривых в плане без виража, м** | **Наибольший продольный уклон, ‰** | **Ширина пешеходной части тротуара, м** |
| Основные улицы городскогопоселения | 60 | 3,5 | 2-4 | 220 | 70 | 1,5-2,25 |
| Местные улицы | 40 | 3,0 | 2 | 80 | 80 | 1,5 |
| Местные дороги | 30 | 2,75 | 2 | 40 | 80 | 1,0 |
| Проезды | 30 | 4,5 | 1 | 40 | 80 | - |
| **Парковые дороги, проезды, велосипедные дорожки** |
| Парковые дороги | 40 | 3,0 | 2 | 75 | 80 | - |
| Основные проезды | 40 | 3,0 | 2 | 50 | 70 | - |
| Второстепенные проезды | 30 | 3,5 | 1 | 25 | 80 | - |
| Велосипедные дорожки-в составе попере-чного профиля УДС | 20 | 1,50\* | 1-2 | 25 | 70 | - |
| 1,00\*\* | 2 |
| -на рекреационных территориях в жилых зонах и т.п. | 20 | 1,50\* | 1-2 | 25 | 70 | - |
| 1,00\*\* | 2 |
| \* При движении в одном направлении; \*\*При движении в двух направлениях |

|  |  |
| --- | --- |
| **2.2.** | **Расчетные показатели объектов в области транспорта** |

Для размещения сооружений и устройств для хранения транспортных средств на территории городского округа следует предусматривать:

- объекты для хранения легковых автомобилей постоянного населения городского округа, расположенные вблизи от мест проживания;

- объекты для парковки легковых автомобилей населения городского округа при поездках с различными целями.

Расчетные показатели обеспеченности населения машино-местами на объектах хранения легковых автомобилей населения городского округа представлены в Табл. 2.2.1

Таблица 2.2.1. Расчетные показатели обеспеченности населения машино-местами на объектах для парковки легковых автомобилей населения МО «городской округ Ногликский»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  | **Наименование объекта** | **Показатель минимально** **допустимого уровня** **обеспеченности** | **Показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности** |
| **Стоянки автомобилей для многоквартирных жилых домов по уровню комфорта** |
| **1** | - стоянка для постоянного хранения | 185 машино-мест на 1000 чел. | в зоне новой жилой за стройки 800 мв районах реконструкции 1500 м |
| по классу комфортности | Бизнес-класс | 2,0 машино-мест на 1 квартиру |
| Эконом-класс | 1,2 машино-мест на 1 квартиру |
| Муниципальный | 1,0 машино-мест на 1 квартиру |
| специализированный | 0,8 машино-мест на 1 квартиру |
| **2** | -стоянки для временного хранения  | 62 машино-мест 1000 чел. | 200 м |
|  | по классу комфортности | Бизнес-класс | 0,63 машино-мест на 1 квартиру |
| Эконом-класс | 0,35 машино-мест на 1 квартиру |
| Муниципальный | 0,16 машино-мест на 1 квартиру |
| специализированный | 0,25 машино-мест на 1 квартиру |
| **Открытые приобъектные стоянки у общественных зданий и учреждений** |
| **3** | Учреждения органов местного самоуправления | 1 машино-место на 200-220 м2 общей площади  | 250 м |
| **4** | Коммерческо-деловые центры, офисные здания и помещения, страховые компании | 1 машино-место на 50-60 м2 общей площади | 250 м |
| **5** | Банки и банковские учреждения: с операционными залами | 1 м/м на 30-35 м2 площади | 250 м |
| без операционных залов | 1 м/м на 55-60 м2 площади |
| **6** | Производственные здания, коммунально-складские объекты, размещаемые в составе многофункциональных зон | 1 машино-место на 6-8 чел., работающих в двух смежных сменах | 250 м |
| **7** | Объекты производственного и коммунального назначения, размещаемые на участках территорий производственных и промышленно-производственных объектов | 140-160 машино-место на 1000 чел., работающих в двух смежных сменах | 250 м |
| **8** | Профессиональные образовательные организации | 1 машино-место на 2-3 преподавателей, занятых в одну смену | 250 м |
| **9** | Дошкольные образовательные учреждения | по заданию на проектирование, но не менее 2 машино-мест | 250 м |
| **10** | Школы  | по заданию на проектирование, но не менее 2 машино-мест  | 250 м |
| **11** | Центры обучения, самодеятельного творчества, клубы по интересам | 1 машино-место на 20-25 м2 общей площади | 250 м |
| **12** | Объекты бытового обслуживания | 1 машино-место на 10-25 м2 общей площади | 250 м |
| **13** | Спортивные комплексы и стадионы с трибунами | 1 машино-место на 25-30 мест на трибунах  | 400 м |
| **14** | Оздоровительные комплексы (фитнес-клубы, физкультурно-оздоровительные комплексы, спортивные и тренажерные залы) | 1 машино-место на 25-55 м2 общей площади | 250 м |
| **15** | Тренажерные залы площадью 150 - 500 м2  | 1 машино-место на 8-10 единовременных посетителей | 250 м |
| **16** | Специализированные спортивные клубы и комплексы (теннис, конный спорт и др.)  | 1 машино-местона 3-4 единовременныхпосетителя | 250 м |
| **17** | Бассейны  | 1 машино-место на 5-7 единовременных посетителей  | 250 м |
| **18** | Театры, кинотеатры, концертные залы | 1 машино-место на 4-8 зрительских места | 250 м |
| **19** | Выставочно-музейные комплексы, музеи-заповедники, музеи, галереи, выставочные залы | 1 машино-место на 6-8единовременных посетителей | 250 м |
| **20** | Центральные, специальные и специализированные библиотеки, интернет-кафе | 1 машино-место на 6-8 постоянных мест | 250 м |
| **21** | Досугово-развлекательные учреждения: развлекательные центры, дискотеки, залы игровых автоматов, ночные клубы  | 1 машино-место на 4-7единовременных посетителей  | 250 м |
| **22** | Медицинские организации оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях  | 5-7 машино-место на 100 коек | 250 м |
| 5 машино-место на 100 сотрудников |
| **23** | Лечебно-профилактические медицинские организации (поликлиники, в т.ч. амбулатории) | 5-7 машино-местона 100 посещений | 250 м |
| 2-3 м/м на 100 сотрудников |
| **24** | Интернаты и пансионаты для престарелых и инвалидов | 1 машино-местона 20-30 коек | 250 м |
| **25** | Рынки постоянные:-универсальные и непродовольственные | 1 машино-место на 30-40 м2 общей площади | 250 м |
| - продовольственные и сельскохозяйственные | 1 машино-место на 40-50 м2 площади |
| **26** | Рестораны и кафе | 1 м/м на 4-5 посадочных мест | 250 м |
| **27** | Железнодорожные вокзалыи автовокзалы | 1 машино-место на 10-15 пассажиров | 250 м |
| **28** | Объекты торгового назначения с широким ассортиментом товаров периодического спроса  | 15 машино-мест на 100 м2 торговой площади  | 250 м |
| **Рекреационные территории и объекты отдыха** |
| **29** | Пляжи и парки в зонах отдыха | 15-20 машино-место на 100 единовременных посетителей | 400 м |
| **30** | Лесопарки и заповедники | 7-10 машино-мест на 100 единовременных посетителей | 400 м |
| **31** | Базы кратковременного отдыха | 10-15машино-мест на 100 единовременных посетителей | 400 м |
| **32** | Дома отдыха и санатории, санатории-профилактории, турбазы | 3-5 машино-мест на 100 человек (отдыхающих и персонала) | 400 м |

Примечания: 1. Сооружения для постоянного хранения легковых автомобилей всех категорий следует проектировать:

- на территориях производственных зон, на территориях защитных зон между полосами отвода железных дорог и линиями застройки, в санитарно-защитных зонах производственных предприятий и железных дорог;

- на территориях жилых районов и микрорайонов (кварталов).

Автостоянки (открытые площадки) для хранения легковых автомобилей, принадлежащих постоянному населению населенного пункта, целесообразно временно размещать на участках, резервируемых для перспективного строительства объектов и сооружений различного функционального назначения, включая многоярусные механизированные автостоянки.

2. Наземные автостоянки вместимостью более 500 машино-мест следует размещать на территориях производственных и коммунально-складских зон.

3. На открытых автостоянках около объектов социальной инфраструктуры на расстоянии не далее 50 м от входа, а при жилых зданиях – не далее 100 м, следует выделять до 10 % мест (но не менее одного места) для транспорта инвалидов.

4. Гаражи для постоянного хранения автомобилей и других мототранспортных средств, принадлежащих инвалидам, следует предусматривать в радиусе пешеходной доступности не более 200 м от входов в жилые дома.

5. Требуемое для объекта количество машино-мест, установленное расчетом, следует размещать в пределах участка, отведенного под застройку этого объекта. Не допускается использовать для этих целей улично-дорожную сеть (включая проезжую часть, тротуары, полосы озеленения и другие элементы), а также участки, выделяемые застройщику под компенсационное благоустройство.

Дополнительно к местам постоянного хранения автотранспорта должны быть предусмотрены места для временного хранения автомобилей («гостевых парковок») – 25-30% от расчетного количества мест постоянного хранения.

Потребность в территории для хранения автотранспорта определяется исходя из способа хранения (наземная площадка или специализированные здания/сооружения), типа (встроенный, отдельно стоящий) и числа уровней зданий (сооружений). В случае, если территория для постоянного или временного хранения автотранспорта не выделяется (не резервируется) в составе территорий жилой застройки, то места хранения автомобилей должны быть предусмотрены в подземной и надземной частях жилых зданий, пристраиваться к зданиям другого функционального назначения или встраиваться в них.

Сооружения для хранения легковых автомобилей постоянного населения населенного пункта следует размещать в радиусе доступности 250 – 300 м от мест жительства автовладельцев, но не более чем в 800 м. Допускается увеличивать дальность подходов к сооружениям хранения легковых автомобилей для жителей кварталов с сохраняемой застройкой до 1500 м.

6. Открытые автостоянки и паркинги допускается размещать в жилых районах, микрорайонах (кварталах) при условии соблюдения санитарных разрывов (по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) от автостоянок до объектов, указанных в Таблице 2.2.2.

Таблица 2.2.3. Санитарные разрывы для открытых автостоянок

|  |  |
| --- | --- |
| **Объекты,** **до которых определяется** **разрыв**  | **Расстояние, м, не менее**  |
| **открытые автостоянки и паркинги вместимостью, машино-мест** |
| 10 и менее | 11-50 | 51-100 | 101-300 | Свыше 300 |
| Фасады жилых зданий и торцы с окнами  | 10 | 15 | 25 | 35 | 50 |
| Торцы жилых зданий без окон  | 10 | 10 | 15 | 25 | 35 |
| Общественные здания  | 10 | 10 | 15 | 25 | 50 |
| Территории общеобразовательных организаций, детских учреждений, учреждений начального и среднего профессионального образования, площадок отдыха, игр и спорта, детских площадок  | 15 | 25 | 25 | 50 | По согласованию с органами государственного санитарного надзора |
| Территории медицинских организаций стационарного типа, открытые спортивные сооружения общего пользования, места отдыха населения (сады, скверы, парки)  | 25 | 50 | По согласованию с органами государственного санитарного надзора | По согласованию с органами государственного санитарного надзора | По согласованию с органами государственного санитарного надзора |

Примечания: 1. Разрыв от наземных автостоянок, паркингов закрытого типа принимается на основании результатов расчетов рассеивания загрязнений в атмосферном воздухе и уровней физического воздействия 2. В случае размещения на смежных участках нескольких автостоянок (открытых площадок), расположенных с разрывом между ними, не превышающим 25 м, расстояние от этих автостоянок до жилых домов и других зданий следует принимать с учетом общего количества машино-мест на всех автостоянках, но во всех случаях, не допуская размещения во внутриквартальной жилой застройке автостоянок вместимостью более 300 машино-мест.

Таблица 2.2.4. Расчетные показатели объектов, предназначенных для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование объекта** | **Показатель минимально допустимого уровня** **обеспеченности**  | **Показатель максимально допустимого уровня** **территориальной доступности** |
| **1.** | Остановки общественного пассажирского транспорта в границах населенного пункта- в жилой зоне  | расстояние между остановочными пунктами на линии общественного пассажирского транспорта600-800 м | 500 (800) м от входа в жилое здание |
| - в общественном центре | 400 м от объектов  |
| - в производственной и коммунально-складской зоне | 400 м от проходных |
| - в зонах массового отдыха и спорта | 800 м от главного входа |
| **2.** | Автобусные остановки на дорогах:- III категорий; IV-V категорий | 1500-3000 м | Не нормируется |
| **3.** | Станции технического обслуживания общественного пассажирского транспорта | 1 пост на 200 автомобилей | Не нормируется |

Примечания: 1. Минимальное расстояние от остановок специализированного транспорта, перевозящих только инвалидов, до входов в общественные здания 100 м. 2. Расстояние от жилых зданий, в которых проживают инвалиды, до остановки специализированных средств общественного транспорта, перевозящих инвалидов (не более) – 300 м.

|  |  |
| --- | --- |
| **3.** | **Расчётные показатели в области физической культуры и массового спорта** |

Таблица 3.1.1. Расчетные показатели для плоскостных спортивных сооружений

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  | **Наименование** **вида объекта** | **Показатель минимально** **допустимого уровня** **обеспеченности** | **Показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности** |
| **1.** | Физкультурно-спортивные залы  | 1 объект площадью 540 м2  | Транспортнаядоступность 30 мин. |
| ЕПС 122 человека на 1 000 населения |
| **2.** | Плоскостные спортивные сооружения | 0,7-0,9 га на 1 000 чел. | Транспортнаядоступность 30 мин. |
| ЕПС 122 человека на 1 000 населения |
| **3** | Плавательные бассейны | 20-25 кв.м. зеркала воды на 1 000 чел. | Транспортнаядоступность 30 мин. |
| размер ЗУ- 1,0-1,5 га на объект |

|  |  |
| --- | --- |
| **4** | **Расчётные показатели в области утилизации и переработки твердых коммунальных отходов** |

Таблица 4.1.1 Расчётные показатели в области утилизации и переработки ТКО

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** **вида объекта** | **Минимально допустимый** **уровень обеспеченности** | **Максимально допустимый уровень территориальной доступности** |
| **1** | Места сбора коммунальных отходов в жилой застройке | количество площадок для установки контейнеров в населенных пунктах определяется исходя из численности населения, объёма образования отходов [1], и необходимого для населенного пункта числа контейнеров для сбора мусора [2] | 100 м  |
| 1-5 контейнеров на площадку |
| **2** | Полигон захоронения ТКО и промышленных отходов  | 0,02 га/1 тыс. т твердых коммунальных отходов в год | не нормируется |

Примечания: 1.Нормы накопления твердых коммунальных отходов для поселений:

для благоустроенного жилого фонда (имеющего водопровод, канализацию, центральное отопление) – 0,35 тонн/ чел. в год;

для неблагоустроенного жилого фонда (не имеющего канализации, с местным отоплением на твердом топливе) – 0,45 тонн/ чел. в год;

общее количество твердых коммунальных отходов по населенному пункту с учетом общественных зданий – 0,56 тонн/ чел. в год.

Нормы накопления крупногабаритных коммунальных отходов следует принимать в размере 8% в составе приведенных значений твердых коммунальных отходов.

2. Для определения числа устанавливаемых контейнеров (мусоросборников) следует исходить из численности населения, пользующегося мусоросборниками, нормы накопления отходов, сроков хранения отходов. Расчетный объем мусоросборников должен соответствовать фактическому накоплению отходов в периоды наибольшего их образования. Необходимое число контейнеров рассчитывается по формуле:

Бконт = Пгод × t × К / (365 × V), где

Пгод – годовое накопление твердых коммунальных отходов, куб. м;

t – периодичность удаления отходов в сутки;

К – коэффициент неравномерности отходов, равный 1,25;

V – вместимость контейнера.

|  |  |
| --- | --- |
| **5.** | **Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения сельского поселения в областях, связанных с решением вопросов местного значения Пригорьевского сельского поселения Рославльского района** |

Перечень объектов и расчетные показатели для объектов местного значения в иных областях установлены в соответствии с решением вопросов местного значения Пригорьевского сельского поселения. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в иных областях, и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов, представлены в п. 5.1. – 5.7. нормативов градостроительного проектирования Пригорьевского сельского поселения.

|  |  |
| --- | --- |
| **5.1.** | **Расчётные показатели в области культуры и искусства** |

Таблица 5.1.1 Расчётные показатели в области культуры и искусства

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** **объекта** | **Минимально допустимый уровень обеспеченности** | **Максимально допустимый уровень территориальной доступности** |
| **1** | Дом культуры  | 1 объект в административном центре сельского поселения | Транспортно-пешеходнаядоступность 15-30 мин. |
| 1 филиал на 1 000 жителей |
| 225 мест на 1 000 жителей |
| **2** | Общедоступная библиотека  | 1 объект в административном центре сельского поселения | Транспортно-пешеходнаядоступность 15-30 мин. |
| 9 тыс. ед. хранения |
| 2-3мест в читальных залах на 1 000 жителей |
| **3** | Филиал общедоступной библиотеки с детским отделением | 1 объект на 1 000 жителей | Транспортно-пешеходнаядоступность 15-30 мин. |
| **3** | Точка доступа к полнотекстовым информационным ресурсам | 1 объект на поселение | Транспортно-пешеходнаядоступность 15-30 мин. |

|  |  |
| --- | --- |
| **5.2.** | **Расчётные показатели в области местного самоуправления** |

Таблица 5.2.1 Расчётные показатели в области местного самоуправления

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  | **Наименование** **вида объекта** | **Минимально допустимый уровень обеспеченности** | **Максимально допустимый** **уровень территориальной** **доступности** |
| **1** | Административно-управленческое учреждение | Площадь помещений 40 кв.м. на сотрудника | Транспортная доступность 20 мин. |
| **2** | Муниципальный архив\* | Площадь хранения 2,5 кв.м. на 1 000 единиц хранения | Пешеходная доступность от Административно-управленческого учреждения 15 мин. |

Примечание: 1. \* Объекты рекомендуется располагать в непосредственной близости к Административно-управленческим учреждениям и ее структурных подразделений.

|  |  |
| --- | --- |
| **5.3** | **Расчётные показатели в области ритуального обслуживания населения** |

Таблица 5.3.1 Расчётные показатели в области ритуального обслуживания населения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** **вида объекта** | **Минимально допустимый уровень обеспеченности** | **Максимально допустимый уровень территориальной доступности** |
| **1** | Кладбища смешанного и традиционного захоронения | 0,24 га. на 1 000жителей | Не нормируется |
| **2** | Кладбища для погребения после кремации | 0,02 га. на 1 000жителей | Не нормируется |
| **3** | Организация похоронного обслуживания населения | 1 объект на поселение | Транспортная доступность 30 мин. |

Примечания: 1. Формирование кладбищ площадью более 40 га не допускается.

|  |  |
| --- | --- |
| **5.4** | **Расчётные показатели в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера** |

Таблица 5.4.1 Расчётные показатели в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** **вида объекта** | **Минимально допустимый уровень обеспеченности** | **Максимально допустимый уровень территориальной доступности** |
| **1** | Базы аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований | 1 объект на сельское поселение | Время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях не должно превышать 20 минут |
| **2** | Источники наружного противопожарного водоснабжения  | По расчету в соответствии с СП 8.13130.2009  | Радиус обслуживания 500 м |
| **3** | Объекты информирования и оповещения | Обеспеченность системами 100 % | Не нормируется |

|  |  |
| --- | --- |
|  **5.5** | **Объекты производственного и хозяйственно-складского назначения,** **объекты сельского хозяйства местного значения** |

Таблица 5.5.1. Расчетные показатели объектов производственного и хозяйственно-складского назначения, объектов сельского хозяйства местного значения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** **вида объекта** | **Минимально допустимый уровень обеспеченности** |
| **1** | Объекты производственного назначения местного значения | Коэффициент застройки промышленной зоны | 0,8 |
| Коэффициент плотности застройки промышленной зоны | 2,4 |
| **2** | Объекты сельского хозяйства | Минимальная плотность застройки земельных участков фермерских (крестьянских) хозяйств, % | По производству молока | 40 |
| По доращиванию и откорму крупного рогатого скота | 35 |
| По откорму свиней (с законченным производственным циклом) | 35 |
| Птицеводческие яичного направления | 27 |
| Птицеводческие мясного направления | 25 |

|  |  |
| --- | --- |
|  **5.6** | **Объекты в области жилищного строительства** |

Таблица 5.6.1. Расчетные показатели в области жилищного строительства

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Объекты жилищного строительства в границах поселения** | **Минимально допустимый уровень обеспеченности** |
| **1** | Объекты жилищного строительства | Обеспеченность общей жилой площадью жилых домов социального назначения | 18 кв.м./чел |
| Обеспеченность общей жилой площадью при новом строительстве на свободных территориях | 35 кв.м./чел |
| Обеспеченность общей жилой площадью при реконструкции объектов капитального строительства жилого назначения во всех планировочных районах | 30 кв.м./чел |
| **2** | Минимальный размер территории для жилищного строительства в границах поселения | малоэтажная застройка (1-3 этажа) | для застройки без земельных участков | 10 га/тыс. чел |
| для застройки с участком | 20 га/тыс. чел |
| среднеэтажная застройка (4-8 этажей) | 8 га/тыс. чел |

|  |  |
| --- | --- |
|  **5.7** | **Расчетные показатели в области рекреации и благоустройства территории** |

Таблица 5.7.1. Расчетные показатели в области рекреации и благоустройства территории

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** **вида объекта** | **Минимально допустимый уровень обеспеченности** | **Максимально допустимый уровень территориальной доступности** |
| **1** | Озелененные территории общего пользования  | 12 м2 / на чел. | Не нормируется |
| **2** | Парки | не менее 5 га | Транспортная доступность 30 мин. |
| **3** | Сады | не менее 3 га | Транспортная доступность 30 мин. |
| **4** | Скверы | не менее 0,5 га | Транспортная доступность 30 мин. |
| **5** | Площадки общего пользования различного назначения в жилых зонах |  не менее 10% общей площади жилой зоны  | Пешеходная доступность в жилой застройке 500 м |

Примечания: Количество посетителей, одновременно находящихся на территории рекреационных объектов общего пользования, рекомендуется принимать 10 - 15% от численности населения, проживающего в радиусе доступности объекта рекреации.

Таблица 5.7.2. Расчетные показатели обеспеченности площадками дворового благоустройства

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Площадки** | **Удельные размеры площадок, м2/чел** | **Максимально допустимый уровень территориальной доступности** |
| **1** | Для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста | 0,7 | Пешеходная доступность в жилой застройке 500 м |
| **2** | Для отдыха взрослого населения | 0,1 |
| **3** | Для занятий физкультурой | 2,0 |
| **4** | Для выгула собак | 0,3 |
| **5** | Для дворового озеленения | 2,0 |

Примечания: Расстояние от окон жилых домов и общественных зданий до границ детских площадок дошкольного возраста следует принимать не менее 10 м, младшего и среднего школьного возраста - не менее 20 м, комплексных игровых площадок - не менее 40 м, спортивно-игровых комплексов - не менее 100 м. Детские площадки для дошкольного и преддошкольного возраста следует размещать на участке жилой застройки, площадки для младшего и среднего школьного возраста, комплексные игровые площадки рекомендуется размещать на озелененных территориях группы домов или микрорайона, спортивно-игровые комплексы и места для катания - в парках жилого района.

**МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ,**

**СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ МНГП ПРИГОРЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РОСЛАВЛЬСКОГО РАЙОНА**

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Пригорьевского сельского поселения Рославльского района установлены в соответствии с действующими федеральными и региональными нормативно-правовыми актами в области регулирования вопросов градостроительной деятельности и полномочий Пригорьевского сельского поселения Рославльского района, на основании параметров и условий социально-экономического развития муниципального района и его сельского и сельских поселений, социальных, демографических, природно-экологических и иных условий развития территории поселения, условий осуществления градостроительной деятельности на территории субъекта Российской Федерации в части формирования объектов местного значения Пригорьевского сельского поселения.

Обоснование расчетных показателей для объектов местного значения, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования Пригорьевского сельского поселения Рославльского района представлены в Таблице I.

Таблица I.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п.п** | **Наименование объекта** | **Расчетный** **показатель** | **Обоснование расчетного показателя** |
| **1** | **Объекты местного значения в области инженерного обеспечения****(электро-, газо-, водоснабжение населения и водоотведение)** |
| 1.1 | Объекты электроснабжения | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Объем электропотребления принят в соответствии с СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\*» (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр, в ред. от 10.02.2017),Приложение Л: 2750 кВт ч/год на 1 чел. Размеры земельных участков для объектов электроснабжения установлены в соответствии с ВСН 14278 тм-т1 «Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ». |
| 1.2 | Объекты, газоснабжения | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Объем газопотребления принят в соответствии с п. 3.12 СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб» (принят и введен в действие решением Межведомственного координационного совета по вопросам технического совершенствования газораспределительных систем и других инженерных коммуникаций, протокол от 08.07.2003 № 32). П.3.12:- при наличии централизованного горячего водоснабжения 120 м3/год на 1 чел.;- при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей 300 м3/год на 1 чел.;- при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения – 180 м3/год на 1 чел. (220 м3/год на 1 чел. в сельской местности);Размеры земельных участков для объектов газоснабжения установлены в соответствии с п. 12.29, п. 12.30 СП 42.13330.2016. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\*» (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр, в ред. от 10.02.2017). |
| 1.3 | Объекты теплоснабжения | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Объем теплопотребления принят в соответствии с Приложением А СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб» (принят и введён в действие решением Межведомственного координационного совета по вопросам технического совершенствования газораспределительных систем и других инженерных коммуникаций, протокол от 08.07.2003 № 32):- при наличии в квартире газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения при газоснабжении природным газом 4100 МДж (970 тыс. ккал) на 1 чел. в год;- при наличии в квартире газовой плиты и газового водонагревателя (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) при газоснабжении природным газом 10 000 МДж (2400 тыс. ккал) на 1 чел. в год;- при наличии в квартире газовой плиты и отсутствии централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя при газоснабжении природным газом 6 000 МДж (1430 тыс. ккал) на 1 чел. в годРазмеры земельных участков для котельных установлены в соответствии с п. 12.27 Таблица 12.4СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\*» (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр, в ред. от 10.02.2017); |
| 1.4 | Объекты водоснабжения  | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Объем водопотребления принят в соответствии с п. 5.1 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (утв. Приказом Минрегион России от 29.12.2011 № 635/14):- при застройке зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями – 140-190 л/сут. на 1 чел;- то же, с централизованным горячим водоснабжением 220-280 л/сут. на 1 чел.;Размеры земельных участков для водопроводных очистных сооружений установлены в соответствии с п. 12.4. СП 42.13330.2016«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\*» (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр, в ред. от 10.02.2017); |
| 1.5 | Объекты водоотведения | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Объем водоотведения принят в соответствии с п. 5.1.1 СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» (утв. Приказом Минрегион России от 29.12.2011 № 635/11) равным водопотреблению:- при застройке зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями – 140-190 л/сут. на 1 чел;- то же, с централизованным горячим водоснабжением 195-220 л/сут. на 1 чел.;Размеры земельных участков для очистных сооружений канализации установлены в соответствии с п. 12 табл. 12.1 СП 42.13330.2016«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\*» (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр, в ред. от 10.02.2017); Суточный объем поверхностного стока п. 12 табл. 12.2 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\*» (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр, в ред. от 10.02.2017). |
| **2** | **Объекты местного значения в области транспорта** |
| 2.1 | Автомобильные дороги местного значения | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Категории улиц и дорог, а также предельные значения расчетных показателей для проектирования сети улиц и дорог приняты в соответствии с п. 11.4-11.7 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\*» (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр, в ред. от 10.02.2017). |
| 2.2 | Обеспеченность населения машино-местами | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности  | По данным Федеральной службы государственной статистики в СмоленскСтат количество автомобилей на 1000 жителей равно: 246.Требуемое расчетное число машино-мест стоянки для временного хранения автомобилей на 1000 человек равно: 246 х 0,25 = **62**, где 0,25 – открытые стоянки для временного хранения легковых автомобилей в жилых районах, согласно СП 42.13330.2016 следует предусматривать из расчета не менее чем 25% (в жилой зоне) расчетного парка индивидуальных легковых автомобилей.- Требуемое расчетное число машино-мест стоянки для постоянного хранения автомобилей на 1000 человек равно: 246 х 0,75 = **185** **-** Количество машино-мест на открытых приобъектных стоянках у общественных зданий, учреждений, предприятий, торговых центров, вокзалов и т.д. (в том числе встроенных, пристроенных к жилым зданиям) определяется в соответствии с Приложением Ж 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\*» (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр, в ред. от 10.02.2017). |
| Показатель максимального допустимого уровня территориальной доступности | Установлен в соответствии с п. 11.32 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\*» (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр, в ред. от 10.02.2017). |
| 2.3 | Остановки общественного пассажирского транспорта | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Пункт 11.25 СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89\* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр, в ред. от 10.02.2017). |
| Показатель максимального допустимого уровня территориальной доступности | Пункт 11.24 СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89\* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр, в ред. от 10.02.2017);Распоряжение Министерства транспорта Российской Федерации от 31 января 2017 года № НА-19-р. |
| 2.4 | Станции технического обслуживания общественного пассажирского транспорта | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Пункт 11.40 СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89\* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр, в ред. от 10.02.2017). |
| **3.** | **В области физической культуры и массового спорта** |
| 3.1.13.1.2 | Физкультурно-спортивные залы Плоскостные сооружения | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Показатель установлен в соответствии с табл. 22 РНГП Смоленской области, утверждены Постановлением Администрации Смоленской области от 19.02.2019 № 45 на уровне **1 объект площадью 540 м2**Для плоскостных сооружений **0,7-0,9 га на 1 000 чел.** |
| Показатель единовременной пропускной способности | В соответствии с Методическими рекомендациями, утвержденными Приказом Министерства спорта РФ от 21.03.2018 г. № 244:- Потребность населения в объектах спорта определяется исходя из уровня обеспеченности объектами спорта, который к 2030 году рекомендуется достичь в размере 100%;- Обеспеченность объектами спорта определяется исходя из Единовременной пропускной способности объекта спорта (ЕПС); - При определении нормативной потребности населения в объектах физической культуры и спорта рекомендуется использовать усредненный норматив ЕПС, равный **122 человека на 1 000 населения.** |
| Показатель максимального допустимого уровня территориальной доступности | Показатель установлен в соответствии с табл. 35 РНГП Смоленской области, утвержденные Постановлением Правительства Смоленской области от 14.06.2014 № 534-п на уровне **30 мин.** |
| 3.1.3 | Бассейн общего пользования | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Приложение Д СП 42.13330.2016 СНиП 2.07.01-89\* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\*» (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр, в ред. от 10.02.2017). |
| Показатель максимального допустимого уровня территориальной доступности | Показатель установлен в соответствии с табл. 22 РНГП Смоленской области, утверждены Постановлением Администрации Смоленской области от 19.02.2019 № 45 -п на уровне **30 мин.** |
| **4.** | **Объекты местного значения в области обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов** |
| 4.1.1 | Вывоз бытового мусора | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Принят исходя из текущей обеспеченности региона объектами в области обращения с твердыми бытовыми отходами, в соответствии с государственной политикой Российской Федерации в области обращения с твердыми бытовыми отходами, с учетом требований СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89\* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр, в ред. от 10.02.2017) **100 % обеспеченность контейнерными площадками, 1-5 контейнеров на площадку** |
|  4.1.2 | Полигон захоронения ТКО  | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Согласно Таблицы 12.3 СП 42.13330.2016, площадь полигона коммунальных отходов на 1000 т бытовых отходов, составляет 0,02 га/1 тыс. т твердых коммунальных отходов в год. |
|  4.1.3 | Нормы накопления коммунальных отходов | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Приложение К СП 42.13330.2016 2016 «СНиП 2.07.01-89\* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр, в ред. от 10.02.2017). |
| **5.** | **Объекты местного значения в областях, связанных с решением вопросов местного значения Пригорьевского сельского поселения** |
|  **5.1** | **В области культуры и искусства** |
| 5.1.1 | Дом культуры | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности и показатель максимального допустимого уровня территориальной доступности | Установлен на основании таб. 6 Методических рекомендаций субъектам РФ и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 г. № Р-965,**1 объект в административном центре сельского поселения** с транспортной доступностью **15-30 мин.** |
| 5.1.2 | Филиал сельского дома культуры | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности и показатель максимального допустимого уровня территориальной доступности | Установлен на основании таб. 6 Методических рекомендаций субъектам РФ и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 г. № Р-965,**1 объект на 1 тыс. чел.** с транспортной доступностью **15-30 мин.** |
| 5.1.3 | Многофункциональные концертные, зрительные залы при учреждениях культуры  | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | В соответствии с Приложением к Методическим рекомендациям субъектам РФ и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Министерства культуры РФ от 2.08.2017 г. № Р-965, показатель обеспеченностями местами для городских поселений с населением 1000-1999 составляет **200 мест на 1000 человек.**Согласно сведениям Администрации Рославльского района в учреждениях культурно-досугового типа, находящихся в поселении общее количество мест в таких залах составляет 460 мест.Согласно документам стратегического планирования ожидается стабилизация численности населения, в связи с этим расчет производится с численностью населения на 01.01.2020Текущая обеспеченность местами составляет:(460 / 1 868 (численность населения)) х 1 000 = 246 мест на 1 000 жителей.Текущая обеспеченность достаточная, нормируемый показатель составит средний показатель между текущей обеспеченностью и нормируемым в рекомендациях- **225 мест на 1000 человек.** |
| Показатель максимального допустимого уровня территориальной доступности | Установлен на основании табл. 6 Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Министерства культуры РФ от 02.08.2017 № Р-965, с учетом территориальных особенностей расселения сельского поселения на уровне **15-30 мин**. |
| 5.1.4 | Общедоступнаябиблиотека | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Установлен на основании табл. 1 Методических рекомендаций субъектам РФ и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Министерства культуры РФ от 02.08.2017 № Р-965, **1 объект в административном центре сельского поселения.**Согласно Приложению Д СП 42.13330.2016 нормируемое количество мест и единиц хранения в библиотеках: 4-4,5 тыс. ед. хранения, 2-3 читательских мест на 1 000 жителей.Согласно сведений Администрации Рославльского района общее количество экземпляров в фондах библиотек составляет 16 33,3 тыс. единиц хранения.Согласно данных Пригорьевского сельского поселения Рославльского района ожидается стабилизация численности населения, в связи с этим расчет производится с численностью населения на 01.01.2020.1. Общее количество экземпляров в фондах библиотек составляет 23, 67 тыс. единиц хранения или в перерасчете: (23 670 / 1 868 (численность населения)) х 1 000 = 12.7 тысяч единиц хранения на 1 000 жителей. Соответственно обеспеченность населения достаточная, в качестве расчетного показателя принимается средний показатель согласно Приложению Д СП 42.13330.2016 и текущей обеспеченностью- **9 тыс. единиц** хранения на 1 000 жителей и – **2-3 читательских мест на 1 000 чел.** |
| Показатель максимального допустимого уровня территориальной доступности | Установлен на основании табл. 1 Методических рекомендаций субъектам РФ и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Министерства культуры РФ от 02.08.2017 № Р-965, с учетом территориальных особенностей расселения сельского поселения на уровне **15-30 мин**. |
| 5.1.5 | Точка доступа к полнотекстовым информационным ресурсам | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности и показатель максимального допустимого уровня территориальной доступности | Установлен на основании табл. 1 Методических рекомендаций субъектам РФ органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Министерства культуры РФ от 02.08.2017 № Р-965, **1 точка на 10 тыс. чел.** с транспортной доступностью **15-30 мин.** |
| 5.1.6 | Филиал общедоступных библиотек с детским отделением | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности и показатель максимального допустимого уровня территориальной доступности | Установлен на основании табл. 1 Методических рекомендаций субъектам РФ органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Министерства культуры РФ от 02.08.2017 № Р-965, **1 на 10 тыс. чел.** с транспортной доступностью **15-30 мин.** |
| **5.2** | **Область местного самоуправления.** |
| 5.2.1 | Административно-управленческое учреждение | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | В соответствии с Приложением Д СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\*» (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр, в ред. от 10.02.2017), норма площади принимается сельских органов власти, кв. м. на 1 сотрудника: **40м2 при этажности 3-5 этажей.** |
| Показатель максимального допустимого уровня территориальной доступности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности принят на уровне **20 мин**, в соответствии с СП 42.13330.2016 с учетом территориальных особенностей расселения сельского поселения. |
| 5.2.2 | Муниципальный архив | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Минимальный показатель установлен в соответствии с п. 6.9 табл. 7 СП 44.13330.2011 Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87, утвержденный приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 27.12.2010 N 782 и введен в действие с 20.05.2011, **2,5 кв.м. на 1 000 единиц хранения** |
| Показатель максимального допустимого уровня территориальной доступности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности принят на уровне **15 мин от административных объектов**, в соответствии с СП 44.13330.2011. |
| **5.3** | **В области ритуального обслуживания населения** |
| 5.3.15.3.25.3.3 | Кладбища традиционного и смешанного захороненияОрганизация похоронного обслуживания населенияКладбища для погребения после кремации | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Установлен в соответствии с требованиями Приложения Д СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\*» (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр, в ред. от 10.02.2017). |
| **5.4** | **Область защиты населения и территории от ЧС природного и техногенного характера** |
| 5.4.15.4.2 | Базы аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формированийИсточники наружного противопожарного водоснабжения | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Принят в соответствии с требованиями НПБ 101-95 Нормы проектирования объектов пожарной охраны ну уровне, **1 объект** пожарно-спасательной части на сельское поселение. |
| Показатель максимального допустимого уровня территориальной доступности | Время прибытия первого подразделения пожарной охраны установлено в соответствии с обязательными требованиями Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, Статья 76. Требования пожарной безопасности по размещению подразделений пожарной охраны в поселениях и городских округах, часть 1: «Дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях не должно превышать **20 минут**. |
| 5.4.3 | Системы оповещения населения об опасности возникновения ЧС | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", ПринятГосударственной Думой 11 ноября 1994 года |
| **5.5** | **Объекты производственного и хозяйственно-складского назначения,****объекты сельского хозяйства местного значения** |
| 5.5.15.5.2 | Объекты производственного назначения Объекты с/х | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Установлен в соответствии с СП 19.13330.2011 Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий. Актуализированная редакция СниП II-97-76(с Изменением N 1), Приложение Б |
| **5.6** | **Объекты в области муниципального жилищного строительства** |
| 5.6.1 | Объекты в области жилищного строительства | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Принят в соответствии со Стратегией развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на период до 2030 года. |
| **5.7** | **В области благоустройства территории** |
| 5.7.1 | Озелененные территории общего пользования; Парки; СадыСкверы | Показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимального допустимого уровня территориальной доступности | пп.9 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\*» (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр, в ред. от 10.02.2017); |
| 5.7.2 | Обеспеченности площадками дворового благоустройства | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности  | В соответствии с Письмом Министерства Регионального развития РФ от 14.12.2010 №42053-ИБ/14 Об утверждении Предложений по благоустройству придомовой территории в части детской спортивно-игровой инфраструктуры |

**ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ,**

**СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ МНГП СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОЙКОВСКИЙ РОСЛАВЛЬСКОГО РАЙОНА**

Нормативы градостроительного проектирования сельского поселения Пригорьевского сельского поселения Рославльского района являются обязательными для применения всеми участниками градостроительной деятельности и учитываются при разработке документов территориального планирования, документов градостроительного зонирования – правил землепользования и застройки муниципального образования, документации по планировке территорий в части размещения объектов местного значения, подготовке проектной документации применительно к строящимся, реконструируемым объектам капитального строительства местного значения в границах муниципального образования.

Нормативы установлены с учетом природно-климатических, социально-демографических, национальных, территориальных особенностей муниципальных образований, расположенных на территории Пригорьевского сельского поселения Рославльского района, и содержат минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, в том числе расчетных показатели обеспечения объектами социального и коммунально-бытового назначения, доступности объектов социального назначения для населения.

Нормативы градостроительного проектирования Пригорьевского сельского поселения Рославльского района применяются при подготовке, согласовании, экспертизе, утверждении и реализации документов территориального планирования (генерального плана), документации по планировке территорий в части размещения объектов местного значения, правил землепользования и застройки с учётом перспективы их развития, а также используются для принятия решений органами государственной власти, органами местного самоуправления, при осуществлении градостроительной деятельности физическими и юридическими лицами.

Нормативы градостроительного проектирования Пригорьевского сельского поселения Рославльского района являются обязательными для применения при подготовке градостроительных планов земельных участков (согласно части 2 статьи 57.3 Градостроительного Кодекса Российской Федерации).

Нормативы градостроительного проектирования распространяются на предлагаемые к размещению на территории Пригорьевского сельского поселения Рославльского района объекты местного значения, относящиеся к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного Кодекса Российской Федерации (электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение; автомобильные дороги местного значения; физическая культура и массовый спорт; образование; здравоохранение; обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов), объектами благоустройства территории, иными объектами местного значения поселения.